Mode d’emploi de la machine :

- On met sous-tension la machine

- On démarre l’application *Android* puis on se connecte (en *Bluetooth*) dans l’application au périphérique *HC06*

- Dans le menu *origine* on calibre *x* ; *y* ; *z* (z ó hauteur max de la tige) de sorte à être dans le trou du plateau

(si la machine est mal calibrée la machine sera bloqué sur un cycle de montée descente pendant la mesure)

- Sélectionnez *rec* pour *x*, *y*, *z* (après *rec z* la tige descend)

- On pose le poids de 2 kg bien centrée sur le plateau puis dans le menu *mesure* on sélectionne *tar* *connue*

- Retirez le poids de 2 kg puis on sélectionne *tar à vide*

- Et enfin on pose l’objet à mesurer sur le plateau et on sélectionne *mesure CDG*